«ПАМЯТКА  собственникам помещений 

на период заселения, владения помещением и проведения ремонтных работ»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Для сохранности цементно-песчаной стяжки необходимо всю поверхность стяжки    покрыть пленочным материалом (полиэтиленовая пленка, линолеум);

2. Для создания в квартирах нормального температурно-влажностного режима и работы вытяжной вентиляции необходимо:        - обеспечить приток воздуха в квартиру путем открывания оконных створок;

- установить двери в санузле, кухне;

3. При прокладывании слаботочной проводки из электрощита в квартиру пользоваться существующим специальным слаботочным каналом.

4. Необходимо в помещении санузла и ванной при устройстве чистых полов (керамическая плитка) выполнить гидроизоляцию цементно-песчаной стяжки «Кальматроном»  или «Акватроном»

5.  При устройстве чистых полов – комнаты, кухни, холлы, коридоры, прихожие квартир запрещается применять материалы без звукоизоляционной основы;

6. При отсутствии потребителей в помещении  перекрывать подачу холодной и горячей воды для   предотвращения  затопления при аварии.

7. Не устанавливать москитные сетки на витраж остекления балконов, поскольку он вентилируемый и насекомые могут беспрепятственно проникнуть на балкон через щели, предназначенные для вентиляции. Герметизация балкона приведет к нарушению температурно-влажностного режима, что приведет к избыточной влажности и как следствие разрушению  окрасочных слоев рам остекления, наружных стен и самих конструкций остекления. Предлагаем вам устанавливать москитные сетки на пластиковые стеклопакеты окон или балконной двери.

8. Устанавливать накопительные водонагреватели в связи с невозможностью обеспечения в летний период  нормальной температуры горячей воды (актуально для новостроек из-за  низкой заселенности, отсутствия циркуляции в системе горячего водоснабжения летом в р.п. Кольцово, и местоположения дома на тупиковых участках сетей)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Производство внутриквартирных перепланировок (необходимо согласование в администрации);

2. Устройство новых и увеличение существующих оконных и дверных проемов;

3. Устройство штраб и борозд в несущих конструкциях (плиты перекрытия, стены);

4. Устройство приквартирных тамбуров в коридорах общего пользования;

5. Установка кондиционеров на вентилируемый фасад;

6. Замена проектных отопительных приборов, подключение приборов, не  предусмотренных проектом (необходимо согласование с Управляющей компанией).

    внимание - система отопления и водоснабжения круглый год находится под давлением и заполнена водой.

7. Самовольное подключение к общей телеантенне.

8. Запрещается производить внутреннюю отделку лоджий и балконов (изменение цветового решения окраски стен, выполнение облицовки стен другими отделочными материалами, установку москитных сеток на лоджии и балконе цветом отличным от цвета конструкции остекления), так как это нарушает единое фасадное решение и ухудшает архитектурный облик здания. При установке входных дверей в квартиры выполнить отделку примыкания стен к дверной коробке с последующей сдачей выполненных работ Управляющей компании.

9. Проводить ремонтные и отделочные работы, не обеспечив соответствие микроклимата в помещении и подготовку поверхностей требуемым параметрам температуры и влажности, согласно Строительным нормам и правилам и Инструкции по эксплуатации жилых (нежилых) помещений *.

*  инструкция выдается застройщиком, и размещена на сайте sf-prospekt.ru в разделе -   готовые дома    
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